**NovoCyte class1**

**Lasers:** Coherent OBIS solid state lasers

 405nm 50mW

 488nm 20mW

 640nm 40mW

